**КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ RAUF Fassade ГОСТ 530-2012**

| Наименование | Цвет | Фактура | Изображение | Марка / Морозо-стойкость | Завод (1) | Размер, мм / Формат | Вес, кг./шт. | Упаковка, шт в под/ в авто (2) | Цена с НДС,руб./шт /.руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод | МКАД (3) |
| **Кирпич лицевой RAUF** | **Белый** | **Гладкий** |  | **М-175 / F100** | **МСК** | 250х85х65 /**0,7 НФ (Евро)** | 1,7-1,8 | 660 / 9 240 | **26,50 /** 1 325  | **27,52 /** 1 376 |
| 250х120х65 /**1 НФ** | 2,4-2,5 | 480 / 7 680 | **28,00 /** 1 400 | **29,22 /** 1 461 |
| 250х120х88 /**1,4 НФ** | 3,3-3,4 | 532 / 5 652 | **38,00 /** 1 444 | **39,67 /** 1 507 |
| **Кирпич лицевой RAUF** | **Белый** | **Рустик** |  | **М-175 / F100** | **МСК** | 250х85х65 /**0,7 НФ (Евро)** | 1,7-1,8 | 660 / 9 240 | **28,00 /** 1 400 | **29,02 /** 1 451 |
| 250х120х65 /**1 НФ** | 2,4-2,5 | 480 / 7 680 | **29,50 /** 1 475 | **30,72 /** 1 536 |
| 250х120х88 /**1,4 НФ** | 3,3-3,4 | 532 / 5 652 | **40,00 /** 1 520 | **41,67 /** 1 583 |
| **Кирпич лицевой RAUF** | **Белый** | **Тростник** |  | **М-175 / F100** | **МСК** | 250х85х65 /**0,7 НФ (Евро)** | 1,7-1,8 | 660 / 9 240 | **28,00 /** 1 400 | **29,02 /** 1 451 |
| 250х120х65 /**1 НФ** | 2,4-2,5 | 480 / 7 680 | **29,50 /** 1 475 | **30,72 /** 1 536 |
| 250х120х88 /**1,4 НФ** | 3,3-3,4 | 532 / 5 652 | **40,00 /** 1 520 | **41,67 /** 1 583 |
| **Кирпич лицевой RAUF** | **Слоновая кость** | **Гладкий** |  | **М-175 / F100** | **МСК** | 250х85х65 /**0,7 НФ (Евро)** | 1,7-1,8 | 660 / 9 240 | **19,00 /** 950 | **20,02 /** 1 001 |
| 250х120х65 /**1 НФ** | 2,4-2,5 | 480 / 7 680 | **20,00 /** 1 000 | **21,22 /** 1 061 |
| 250х120х88 /**1,4 НФ** | 3,3-3,4 | 532 / 5 652 | **25,00 /** 950 | **26,67 /** 1 013 |
| **Кирпич лицевой RAUF** | **Слоновая кость** | **Рустик** |  | **М-175 / F100** | **МСК** | 250х85х65 /**0,7 НФ (Евро)** | 1,7-1,8 | 660 / 9 240 | **20,00 /** 1 000 | **21,02 /** 1 051 |
| 250х120х65 /**1 НФ** | 2,4-2,5 | 480 / 7 680 | **21,00 /** 1 050 | **22,22 /** 1 111 |
| 250х120х88 /**1,4 НФ** | 3,3-3,4 | 532 / 5 652 | **27,00 /** 1 026 | **28,67 /** 1 089 |
| **Кирпич лицевой RAUF** | **Слоновая кость** | **Тростник** |  | **М-175 / F100** | **МСК** | 250х85х65 /**0,7 НФ (Евро)** | 1,7-1,8 | 660 / 9 240 | **20,00 /** 1 000 | **21,02 /** 1 051 |
| 250х120х65 /**1 НФ** | 2,4-2,5 | 480 / 7 680 | **21,00 /** 1 050 | **22,22 /** 1 111 |
| 250х120х88 /**1,4 НФ** | 3,3-3,4 | 532 / 5 652 | **27,00 /** 1 026 | **28,67 /** 1 089 |
| **Кирпич лицевой RAUF** | **Соломенный** | **Гладкий** |  | **М-175 / F100** | **МСК** | 250х85х65 /**0,7 НФ (Евро)** | 1,7-1,8 | 660 / 9 240 | **16,00 /** 800 | **17,02 /** 851 |
| 250х120х65 /**1 НФ** | 2,4-2,5 | 480 / 7 680 | **17,00 /** 850 | **18,22 /** 911 |
| 250х120х88 /**1,4 НФ** | 3,3-3,4 | 532 / 5 652 | **23,00 /** 874 | **24,67 /** 937 |
| **Кирпич лицевой RAUF** | **Соломенный** | **Рустик** |  | **М-175 / F100** | **МСК** | 250х85х65 /**0,7 НФ (Евро)** | 1,7-1,8 | 660 / 9 240 | **17,00 /** 850 | **18,02 /** 901 |
| 250х120х65 /**1 НФ** | 2,4-2,5 | 480 / 7 680 | **18,00 /** 900 | **19,22 /** 961 |
| 250х120х88 /**1,4 НФ** | 3,3-3,4 | 532 / 5 652 | **24,00 /** 912 | **25,67 /** 975 |
| **Кирпич лицевой RAUF** | **Соломенный** | **Тростник** |  | **М-175 / F100** | **МСК** | 250х85х65 /**0,7 НФ (Евро)** | 1,7-1,8 | 660 / 9 240 | **17,00 /** 850 | **18,02 /** 901 |
| 250х120х65 /**1 НФ** | 2,4-2,5 | 480 / 7 680 | **18,00 /** 900 | **19,22 /** 961 |
| 250х120х88 /**1,4 НФ** | 3,3-3,4 | 532 / 5 652 | **24,00 /** 912 | **25,67 /** 975 |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Заводы изготовители:
	* **МСК** ООО «ЛСР.Стеновые - М», Московская область, г. Павловский Посад, переулок Пушкинский, д. 6/2
	* **ПБД** ООО «ЛСР.Стеновые - СЗ», Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная д.9
	* **НКЗ** ООО «ЛСР.Стеновые - СЗ», Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 55
	* **РКЗ** ООО «ЛСР.Стеновые - СЗ», Ленинградская область, Тосненский район, п. Рябово, ул. Дорожная, д. 1
2. Норма загрузки 20 тн./ автомобиль. Отгрузка кирпича осуществляется кратно одному поддону.
3. Стоимость доставки рассчитана до пересечения МКАД и Горьковского шоссе при нормативной загрузке автомобиля (20тн). Стоимость доставки до объекта определяется по соответствующему прейскуранту на централизованную доставку.
4. В стоимость кирпича включено: НДС (18%), стоимость поддонов и упаковки.